**Винтовые компрессоры BERG на ресивере**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С ременным приводом на ресивере** | | | | | | | | | |
| **Модель** | **Ресивер, литр** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, $ с НДС (розница)** |
| **ВК-4Р-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 440 | 2000х900х1500 | ½" | **3 475,00** |
| **ВК-5.5Р-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 62 | 450 | 2000х900х1700 | ½" | **3 926,00** |
| **ВК-7.5Р-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 65 | 460 | 2000х900х1790 | ½" | **4 081,00** |
| **ВК-11Р-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 65 | 580 | 2000х900х1830 | ½" | **4 561,00** |
| **ВК-15Р-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 65 | 594 | 2000х900х1830 | ½" | **4 931,00** |

Комплектация: винтовой компрессор, ресивер, предохранительный клапан, манометр.

**Винтовые компрессоры BERG на ресивере с осушителем**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С ременным приводом на ресивере с осушителем** | | | | | | | | | |
| **Модель** | **Ресивер, литр** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, $ с НДС (розница)** |
| **ВК-4РО-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 482 | 2000х900х1500 | ½" | **4 470,00** |
| **ВК-5.5РО-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 62 | 504 | 2000х900х1700 | ½" | **4 975,00** |
| **ВК-7.5РО-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 65 | 517 | 2000х900х1790 | ½" | **5 130,00** |
| **ВК-11РО-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 65 | 658 | 2000х900х1830 | ½" | **5 685,00** |
| **ВК-15РО-500** | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 65 | 676 | 2000х900х1830 | ½" | **6 200,00** |

Комплектация: винтовой компрессор, ресивер, рефрижераторный осушитель (точка росы +3С), магистральный фильтр на выбор (тип Q - 5мкм, 5мг/м3 или тип P – 1мкм, 0,5мг/м3), поплавковый конденсатоотводчик, предохранительный клапан, манометр.

